**ANEXO II**

**Razão social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

**Ref.: OC nº 834400801002022OC00150 - Pregão Eletrônico nº 130/2022 - Proposta Comercial.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant** | **Unid** | **Especificação** | **Unit** | **total** |
| 1 | 01 | UNID | **LEG PRESS 180º - EXCLUSIVA**  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS AÇO CARBONO REDONDOS/OBLONGOS E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA DE 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE EM COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFAS/OBJETOS NOS EQUIPAMENTO, ADESIVOS COM INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, COM PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS, GUIAS EM AÇO INOX |  |  |
| 2 | 01 | UNID | **CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA CONJUGADA – EXCLUSIVA**  CADEIRA ADUTORA E ABDUTORA CONJUGADA EM UM MESMO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 3 | 01 | UNID | **BARRA GUIADA – EXCLUSIVA**  SMITH MACHINE, EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO QUADRADOS 50X50 E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM COM A ESCOLHER, BASE COM PES NIVELADORES EMBORRACHADOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, ROLAMENTOS BLINDADOS DE 1ª LINHA E GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 4 | 01 | UNID | **PECK DECK FLY**  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX.  OBS: IMPORTANTE SER MODELO FLY, POIS MUITOS MODELOS NACIONAIS UTILIZAM EMPUNHADURA QUE NÃO É APROVADA PELA AMERICAN MEDICINE COLLEGE |  |  |
| 5 | 01 | UNID | **BANCO DE SUPINO 3X1**  MULTI-REGULÁVEL COMPOSTO POR SUPINO RETO, SUPINO INCLINADO E SUPINO DECLINADO, BANCO COM DIVERSAS OPÇÕES DE REGULAGENS DE ASSENTO E ENCOSTO, SUPORTE DE APOIO PARA BARRAS COM NO MÍNIMO 3 ALTURAS, EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM COM A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, ADESIVO DE INSTRUÇÕES. |  |  |
| 6 | 01 | UNID | **PUXADA ALTA E BAIXA CONJUGADA**  PUXADA ALTA E BAIXA CONJUGADA/ PUXADOR 2 EM 1 CONJUGADO/ 2X1  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM COM A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 7 | 01 | UNID | **CROSS OVER**  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 8 | 01 | UNID | **SUPINO VERTICAL**  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 8MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM SUPERIOR E INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 9 | 01 | UNID | **BANCO DE ACADEMIA AJUSTÁVEL**  BANCO SUPINO REGULÁVEL COM MULTIFUNÇÕES, SUPORTA ATE APROX 300KG, FABRICADO EM METALON INDUSTRIAL REFORÇADO COM ESPESSURA APROX DE 2,5MM, COM ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO DURÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO: MDF COM ENCHIMMENTO DE CAMADAS DE EVA, ESPUMA AGLOMERADO, E REVESTIMENTO EM PU, LARGURA DO ENCOSTO 28CM, LARGURA DO ASSENTO 28CM, LARGURA DO ASSENTO 33CM, ASSENTO COM 3 POSIÇÕES E O ENCOSTO COM 7 POSIÇÕES, DIMENSOES DO PRODUTO 125CM DE COMPRIMENTO, 47 CM DE ALTURA E 41 DE LARGURA, PESO APROX. 14KG |  |  |
| 10 | 01 | UNID | **GLUTEO HORIZONTAL UNILATERAL**  GLUTEO HORIZONTAL LINEAR QUE PERMITE TREINAMENTO UNILATERAL, EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDO/OBLONGO E CHAPAS CORTADOS A LASER, TUBOS COM ESPESSURA 3 A 6MM, BASE EM TUBO OBLONGO ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ A ESCOLHER, ESTOFADOS DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO RESISTENTE E COR A ESCOLHER, CARENAGEM FRONTAL E TRASEIRA PARA PROTEÇÃO DE POLIAS E TORRE DE PESOS, SUPORTE PARA ACOMODAR GARRAFA/OBJETOS, ADESIVO DE INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS COM ACABEMENTO EM ALUMINIO, TORRE DE PESOS DE 65 A 250KGCOM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO E AMORTECIMENTO NA BASE, ACOMPANHA PINO SELETOR DE CARGA, ROLAMENTOS BLINDADOS E GUIAS EM AÇO INOX, COM APIO DOS PÉS COM CHAPA ANTIDERRAPANTE E REGULAGEM PARA DIREITA E ESQUERDA |  |  |
| 11 | 02 | UNID | **ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL**  ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL, MOTOR AC 4.0HP PEAK POWER, VELOCIDADE DE 1,2 A 20 KM/H, AREA DE UTILIZAÇÃO 157X54CM (CXL), ALINHAMENTO DE LONA ROLOS AUTOCENTRANTES, CAPACIDADE 160KG, DIMENSÕES 202X87X157CM (CXLXA), BIVOLT, PESO APROXIMADO 120KG, PAINEL PROGRAMAVEL E MULTIFUNCIONAL, DISPLAY LCD COM APROX 7 POLEGADAS, FUNÇÕES DE VELOCIDADE, CRONOMETRO, DISTANCIA, QUEIMA CALORIA, MONITORAMENTO CARDIACO E INCLINAÇÃO, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, SISTEMA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE INCLINAÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANODIZADO, CARENAGENS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. |  |  |
| 12 | 01 | UNID | **BICICLETA SPINNING**  BICICLETA SPINNING MECANICA, COM PEDAL ANTIDESLIZANTE, ASSENTO/GUIADOR ACOLCHOADO JUSTÁVEL E CONFORTÁVEL, PUNHO ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA AJSUTÁVEL, SOBRECARGA: 120KG, DIMENSOES APROX. 1150X495X1005MM, GARANTIA MINIMA DE 3 MESES. |  |  |
| 13 | 01 | UNID | **DESENVOLVIMENTO MÁQUINA (SHOULDER PRESS)**  EQUUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM TUBOS EM AÇO CARBONO QUADRADOS 50X50E CHAPAS CORTADAS A LASER, ESPESSURA DOS TUBOS 3 A 8MM, BASE DOS PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DA ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, COR DA PINTURA E ESTOFADO A DECIDIR, CARENAGEM DE PROTEÇÃO DE TORRE DE PESO EM CHAPA DE AÇO, ADESIVO COM INSTRUÇÕES, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO  ROLAMENTOS BLINDADOS 1ª LINHA, GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 14 | 01 | UNID | **BANCO SCOTT**  EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM TUBOS EM AÇO CARBONO REDONDOS/OBLONGOS E CHAPAS CORTADAS A LASER, ESPESSURA DOS TUBOS 3 A 8MM, BASE EM AÇO OBLONGOS ELEVADA POR PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DA ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, COR DA PINTURA E ESTOFADO A DECIDIR, SUPORTE DE APOIO DE BARRAS COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA, ADESIVO COM INSTRUÇÕES, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| 15 | 01 | UNID | **MAQUINA ABDOMINAL**  EQUUIPAMENTO PROFISSIONAL, COM TUBOS EM AÇO CARBONO OBLONGOS CORTADOS A LASER, ESPESSURA DOS TUBOS 3 A 6MM, BASE DOS PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO DA ESTRUTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, COR DA PINTURA E ESTOFADO A DECIDIR, CARENAGEM COM ESPAÇO PORTA COPOS/OBJETOS, CARENAGEM FRONTAL E TRASEIRA COM COBERTURA TOTAL, ADESIVO COM INSTRUÇÕES, PEGADAS EMPUNHADEIRAS EMBORRACHADAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, CABOS DE AÇO COM REVISTIMENTO EMBORRACHADO, PISANTES E EMPUNHADURAS EMBORRACHADAS, TORRE DE PESOS COM BUCHAS AFASTADORAS COM SISTEMA ANTI-IMPACTO, ROLAMENTOS BLINDADOS 1ª LINHA, GUIAS EM AÇO INOX. |  |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | | **R$** | |

**Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.**

..............................., ............ de ............................ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

**PELO PROPONENTE:**

**Nome Completo**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cargo** (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CPF**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data de Nascimento**: \_\_\_\_**/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Endereço residencial completo**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cidade e estado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail institucional**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail pessoal**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Telefone**: **(\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO III**

**MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 130/2022**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 130/2022, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

**h) DECLARO que todos os itens cotados atendem exatamente o disposto no edital.**

..............................., ............ de ............................ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

(em papel timbrado da licitante)

|  |
| --- |
| **ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJA ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.** |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº \_\_\_/\_\_\_, Processo n° \_\_\_/\_\_\_, **DECLARO,** sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome/assinatura do representante legal)