**ANEXO II**

**MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA**

**Razão social:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CNPJ nº** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Inscrição Estadual nº** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Telefone(s):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E-mail(s):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

**Ref.: Pregão Eletrônico Nº 018/2023 – Proposta Comercial**

**OFERTA DE COMPRA Nº.** 834400801002023OC00019

**LOTE I – CRECHE EMEI DONA JOANINHA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid** | **Especificação** | **Marca** | **Unit.** | **Total** |
| **01** | 02 | Unid. | Câmera IR 20m, 2 megapixels, 1080N, pixels bullet full HD |  |  |  |
| **02** | 01 | Unid. | Fonte eletrônica 12V, 15A, colméia, estabilizada, para sistema de CFTV |  |  |  |
| **03** | 840 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **04** | 32 | Unid. | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **05** | 03 | Unid. | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **06** | 01 | Serv. | Serviço de instalação dos itens de monitoramento acima |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE I** |  | R$  |

**LOTE II – EMEI ARMANDO TRAMONTINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid.** | **Especificação** |  |  |  |
|  |  |  | **MONITORAMENTO** |  |  |  |
| **01** | 04 | Unid. | Câmera IR 20m, 2 megapixels, 1080N, pixels bullet full HD |  |  |  |
| **02** | 250 | M | Cabo de rede 8 vias |  |  |  |
| **03** | 300 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **04** | 32 | Unid. | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **05** | 02 | Unid. | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **06** | 02 | Unid. | Caixa de sobrepor mini CFTV |  |  |  |
| **07** | 04 | Unid. | Sensor micro-ondas PET 40KG |  |  |  |
| **08** | 02 | Unid. | Sensor magnético de porta de aço |  |  |  |
| **09** | 15 | M | Mangueira branca para acabamento no sistema de alarme |  |  |  |
| **10** | 05 | M | Cerca concertina dupla clipada de aço inox |  |  |  |
| **11** | 01 | Serv. | Serviço de instalação  |  |  |  |
|  |  |  | **ALARME EXTERNO** |  |  |  |
| **01** | 03 | Unid | Sensor ativo feixe único |  |  |  |
| **02** | 02 | Unid | Sensor ativo duplo feixe 100 mts |  |  |  |
| **03** | 07 | Unid | Sensor micro-ondas pet 40 Kg |  |  |  |
| **04** | 300 | M | Cabo de rede 08 vias |  |  |  |
| **05** | 800 | M | Cabo multicores 4 vias |  |  |  |
| **06** | 01 | Uni | Fonte auxilia standart JFL – fonte de alimentação para sistema de vigilância/monitoramento |  |  |  |
| **07** | 01 | Unid | Bateria selada/nobreak 12 V 7AH |  |  |  |
| **08** | 01 | Unid | Caixa para central de alarme 40 x 40 cm |  |  |  |
| **09** | 01 | Serv | Serviço de instalação  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE II** |  | **R$**  |

**LOTE III – EMEI PROFª ANDREA ORTIZ DE CAMARGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid.** | **Especificação** | **Marca** | **Unit.** | **Total** |
| **01** | 04 | Unid. | Câmera IR 20m, 2 megapixels, 1080N, pixels bullet full HD |  |  |  |
| **02** | 800 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **03** | 110 | M | Cabo de rede 8 vias |  |  |  |
| **04** | 110 | M | Cabo multicores 4 vias |  |  |  |
| **05** | 150 | M | Cabo paralelo 2x0,75mm branco |  |  |  |
| **06** | 04 | Unid. | Caixa de sobrepor mini CFTV |  |  |  |
| **07** | 40 | Unid. | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **08** | 04 | Unid. | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **09** | 01 | Unid. | Canaleta ventilada p/ painel 30x30 |  |  |  |
| **10** | 01 | Unid. | Rack outdoor protect |  |  |  |
| **11** | 02 | Unid. | Suporte para TV p/ sistema de alarme |  |  |  |
| **12** | 12 | Barra | Canaleta c/ dupla face medida 13 x 7 |  |  |  |
| **13** | 40 | M | Mangueira branca para acabamento no sistema de alarme |  |  |  |
| **14** | 04 | Unid. | Sensor magnético de porta de aço |  |  |  |
| **15** | 01 | Unid. | Sensor ativo feixe único |  |  |  |
| **16** | 01 | Serv. | Serviço de instalação |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE III** |  | R$  |

**LOTE IV – EMEI PROFº ÁLVARO LIPERA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd.** | **Unid.** | **Especificação** | **Marca**  | **Unit.** | **Total** |
| **01** | 01 | Unid. | Swicth 4 portas |  |  |  |
| **02** | 1100 | M | Cabo paralelo 2x0,75mm branco |  |  |  |
| **03** | 700 | M | Cabo multicores 4 vias |  |  |  |
| **04** | 800 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **05** | 16 | Unid. | Sensor magnético de abertura SL 320 BUS |  |  |  |
| **06** | 14 | Unid. | Infravermelho passivo |  |  |  |
| **07** | 02 | Unid. | Sensor ativo duplo feixe 100m |  |  |  |
| **08** | 16 | Unid. | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **09** | 16 | Unid. | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **10** | 04 | Unid. | Sensor de Detec.Mic.Infravermelho DS-520 BUS |  |  |  |
| **11** | 01 | Serv. | Serviço de instalação  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE IV** |  | R$  |

**LOTE V – EMEI PROFº NADIR MONARI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Unid** | **Especificação** | **Marca** | **Unit.** | **Total** |
| **01** | 01 | Unid | HVR AHDD 720p, 16CH, 1080N |  |  |  |
| **02** | 01 | Unid | HD de 2 (dois) terabyte 7200 rpm |  |  |  |
| **03** | 11 | Unid. | Câmera IR 20m, 2 megapixels, 1080N, pixels bullet full HD |  |  |  |
| **04** | 01 | Unid. | Rack outdoor protect |  |  |  |
| **05** | 01 | Unid. | Fonte eletrônica 12V, 15A, colméia, estabilizada para sistema de CFTV |  |  |  |
| **06** | 11 | Unid. | Caixa de sobrepor mini CFTV |  |  |  |
| **07** | 22 | Unid. | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **08** | 11 | Unid. | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **09** | 01 | Unid. | Cabo HDMI 1,8m |  |  |  |
| **10** | 890 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **11** | 01 | Unid. | Filtro de linha, 05 tomadas 2P+T |  |  |  |
| **12** | 01 | Unid. | Central de alarme 4 zonas duplas completa, com teclado LCD |  |  |  |
| **13** | 01 | Unid. | Bateria selada 12V x 7A p/ alarme  |  |  |  |
| **14** | 01 | Unid. | Fonte auxiliar 12V |  |  |  |
| **15** | 12 | Unid. | Sensor de Detec.Mic.Infravermelho DS-520 BUS |  |  |  |
| **16** | 12 | Unid. | Sensor magnético de abertura SL 320 BUS |  |  |  |
| **17** | 890 | M | Cabo paralelo 2x0,75mm branco |  |  |  |
| **18** | 07 | Unid. | Sensor ativo duplo feixe 100m |  |  |  |
| **19** | 650 | M | Cabo multicores 4 vias |  |  |  |
| **20** | 02 | Unid. | Sensor micro-ondas 12M PET 45 KG |  |  |  |
| **21** | 01 | Serv. | Serviço de instalação das câmeras, de sistema de segurança e monitoramento |  |  |  |
| **22** | 01 | Serv. | Serviço de instalação de alarme |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE V** |  | R$  |

**LOTE VI – EMEI DIMAS DE CAMARGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Unid** | **Especificação** | **Marca** | **Unit.** | **Total** |
| **01** | 800 | M | Cabo coaxial flex 4mm, 80% malha |  |  |  |
| **02** | 32 | Unid | Conector BNC com mola |  |  |  |
| **03** | 16 | Unid | Conector P4 para alimentação 12V |  |  |  |
| **04** | 16 | Unid | Caixa de sobrepor mini CFTV |  |  |  |
| **05** | 01 | Unid | Fonte auxiliar |  |  |  |
| **06** | 01 | Unid | Bateria selada/nobreak 12V 7AH |  |  |  |
| **07** | 05 | Unid | Sensor ativo duplo feixe 100m |  |  |  |
| **08** | 08 | Unid | Sensor de Detec.Mic.Infravermelho DS-520 BUS |  |  |  |
| **09** | 03 | Unid | Sensor magnético de abertura SL 320 BUS |  |  |  |
| **10** | 700 | M | Cabo paralelo 2x0,75mm branco |  |  |  |
| **11** | 490 | M | Cabo multicores 4 vias |  |  |  |
| **12** | 01 | Serv. | Serviço de instalação de alarme  |  |  |  |
| **13** | 01 | Serv. | Serviço de instalação de câmeras de sistema de segurança e monitoramento |  |  |  |
| **TOTAL GERAL LOTE VI** |  | R$  |

**Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agencia, se conta corrente ou poupança e número da conta.**

**Validade da proposta: 90 (noventa) dias.**

..............................., ............ de ............................ de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

**PELO PROPONENTE:**

**Nome Completo**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cargo** (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CPF**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data de Nascimento**: \_\_\_\_**/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Endereço residencial completo**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cidade e estado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail institucional**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail pessoal**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Telefone**: **(\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO III**

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2023

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial da Estância Turística de Ibitinga.

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra;

g) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

**h) DECLARO que todos os itens cotados atendem exatamente o disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.**

..............................., ............ de ............................ de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

RG nº..........................